## Портативная радиостанция BP51X/BP56X/AP51X/AP58X

**Краткое руководство**

|  |
| --- |
| **Схема устройства** |
|  |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

* Дополнительную информацию о программируемых кнопках (\*) можно получить у дилера.
* Приведенные в данном руководстве изображения используются только для справки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **№** | **Наименование** | **№** | **Наименование** | **№** | **Наименование** |
| 1 | Ручка выбора канала | 8 | Светодиодный индикатор | 15 | Кнопка «Вкл./выкл.» | 22 | Разъем для дополнительного устройства |
| 2 | Кнопка PTT («Нажать для разговора») | 9 | Динамик | 16 | Кнопка «Вниз» | 23 | Разъем USB Type-C |
| 3 | Кнопка увеличения громкости | 10 | Микрофон | 17 | Кнопка «Контакты» | 24 | Отверстие для ремешка |
| 4 | Кнопка уменьшения громкости | 11 | ЖК-дисплей | 18 | Кнопка P1\* | 25 | Зажим для крепления к ремню |
| 5 | Боковая кнопка 3 (SK3)\* | 12 | Кнопка «ОК/Меню» | 19 | Кнопка P2\* | 26 | Аккумулятор |
| 6 | * BP56X/AP58X: верхняя кнопка (TK)\* * BP51X/AP51X: кнопка «Вкл./выкл.» | 13 | Кнопка «Вверх» | 20 | Кнопка P3\* | 27 | Зарядные контакты |
| 7 | Антенна | 14 | Кнопка возврата | 21 | Клавиатура | / | / |

|  |
| --- |
| **Основные операции** |

## Зарядка аккумулятора

|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ!**   * Перед зарядкой ознакомьтесь с «Буклетом с информацией о технике безопасности». * Для зарядки аккумулятора следует использовать одобренное зарядное устройство. * Остаточный заряд литий-ионного аккумулятора не превышает 30 % согласно правилам перевозки новых литиевых аккумуляторов, утвержденным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). |

* Воспользуйтесь зарядным устройством, чтобы зарядить либо аккумулятор отдельно, либо аккумулятор, установленный на радиостанции. Данный способ применим только к моделям BP56X, BP51X и AP58X.

Светодиодный индикатор зарядного устройства отображает состояние зарядки. Для получения подробных сведений см. этикетку на нижней стороне зарядного устройства.

* С помощью кабеля USB Type-C подключите радиостанцию с подсоединенным аккумулятором к адаптеру питания, внешнему аккумулятору или ПК.

Светодиодный индикатор на радиостанции отображает состояние зарядки, как описано в таблице ниже.

|  |  |
| --- | --- |
| **Состояние** | **Описание** |
| Горит красным | Аккумулятор заряжается. |
| Мигает красным быстро | Не удается зарядить аккумулятор. |
| Горит зеленым | Аккумулятор полностью заряжен. |

## Включение и выключение радиостанции

Выполните длительное нажатие на кнопку **Вкл./выкл.**

## Регулировка громкости

Нажмите **кнопку увеличения громкости** для увеличения громкости или **кнопку уменьшения громкости** для уменьшения громкости.

## Выбор зоны

* Нажмите запрограммированную кнопку **Зона вверх** или **Зона вниз**.
* Для выбора зоны перейдите в **Меню** > **Зона**. Данный способ применим только к моделям BP56X и AP58X.

## Выбор канала

Поверните ручку **выбора канала**.

## Службы вызовов

Чтобы обеспечить высокое качество звука, держите микрофон на расстоянии 2,5–5 см ото рта.

### Выполнение вызова по цифровому каналу

|  |
| --- |
| **ПРИМЕЧАНИЕ**  Данная функция доступна только в моделях BP56X и BP51X. |

* Поверните ручку **выбора канала**, чтобы выбрать цифровой канал, а затем нажмите и удерживайте кнопку **PTT**.
* Перейдите в **Меню** > **Контакты/Журналы вызовов**, выберите нужный контакт, а затем нажмите и удерживайте кнопку **РТТ**. Данный способ применим только к модели BP56X.

### Выполнение вызова без сигнализации по аналоговому каналу

1. Для выбора аналогового канала поверните ручку **выбора канала**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **PTT**.

|  |
| --- |
| **Индикация состояния** |

## Светодиодный индикатор

|  |  |
| --- | --- |
| **Состояние** | **Описание** |
| Мигает зеленым | Радиостанция включается. |
| Горит красным | Радиостанция в режиме передачи. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Состояние** | **Описание** |
| Горит зеленым | Радиостанция в режиме приема. |
| Медленно мигает красным один раз в минуту | Низкий уровень заряда аккумулятора. |
| Медленно мигает оранжевым | Радиостанция в режиме сканирования. |
| Горит оранжевым | Вызов находится на удержании. |
| Горит зеленым в течение двух секунд (доступно только в моделях BP51X и AP51X). | Высокий уровень заряда аккумулятора. |
| Горит оранжевым в течение двух секунд (доступно только в моделях BP51X и AP51X). | Средний уровень заряда аккумулятора. |
| Горит красным в течение двух секунд (доступно только в моделях BP51X и AP51X). | Низкий уровень заряда аккумулятора. |

## Значки на ЖК-дисплее

Данная функция доступна только в моделях BP56X и AP58X.

| **Значок** | **Описание** |
| --- | --- |
|  | Большее количество полосок обозначает более высокий уровень оставшегося заряда аккумулятора. |
|  | Аккумулятор разряжается. Зарядите или замените аккумулятор. |
|  | Радиостанция не обнаруживает сигнал. |
|  | Количество полос обозначает уровень сигнала. |
|  | В аналоговом режиме радиостанция осуществляет передачу, когда нажата кнопка **PTT**. |
|  | Радиостанция работает в режиме низкой мощности. |
|  | Радиостанция работает в режиме высокой мощности. |
|  | Радиостанция в режиме сканирования. |
| DM | Режим прямой связи: радиостанция осуществляет передачу и прием напрямую. |
| RM | Режим ретранслятора: радиостанция осуществляет передачу и прием через ретранслятор. |
|  | Функция VOX включена. |
|  | Включен динамик. |
|  | Радиостанция работает в беззвучном режиме. |
|  | Подключено дополнительное устройство. |

Подробные сведения о функциях и доступных возможностях можно найти на нашем веб-сайте [https://www](http://www/).hytera.com/en/download-center.html или в соответствующем руководстве пользователя (отсканируйте QR-код, чтобы скачать его).

  
является торговой маркой или зарегистрированной торговой маркой компании Hytera Communications Corporation Limited.

© Hytera Communications Corporation Limited, 2021 г. Все права защищены.

Адрес: Hytera Tower, Hi-Tech Industrial Park North, 9108# Beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Китайская Народная Республика

Почтовый индекс: 518057

https://[www.hytera.com](http://www.hytera.com/)



 

|  |  |
| --- | --- |
| BP56X | BP51X |

 

|  |  |
| --- | --- |
| AP58X | AP51X |

